**Załącznik: uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. sposobu obliczania poziomu składowania**

**1.**

§2 ust. 1 proponuje się zmodyfikować. Art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zwanej dalej „Ustawą” wskazuje sposób obliczania poziomu składowania, zgodnie z którym poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Natomiast w projekcie rozporządzenia dodano do mianownika wzoru stosowanego do obliczenia poziomu rozszerzająco odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. Zwraca się uwagę, iż ta część odpadów jest już uwzględniona w łącznej masie „wytworzonych” (odbieranych i zbieranych) odpadów komunalnych. Wyjaśnienia uwzględnionych we wzorze symboli powinny odzwierciedlać określony w Ustawie sposób wyliczenia poziomu składowania. Proponujemy następującą treść §2 ust. 1 w części oznaczenia symbolu Mw we wzorze: „Mw – oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg”

**2.**

§2 ust. 2 pkt 1 lit. c – odpady z grupy 19 są wytwarzane w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych z grupy 15 01 oraz 20 i nie są traktowane jako odpady komunalne. Dlatego powinno się je wyłączyć z pkt 1, poprzez wydzielenie ich jako oddzielny pkt.

**3.**

§ 2 ust. 2 pkt 3

Przepis jest nieczytelny. Nie jest jasne jakie jeszcze procesy przetwarzania poza sortowaniem lub mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów poprzedzające recykling lub inne procesy odzysku należy uwzględniać w obliczeniach masy odpadów.

Ponadto nie jest jasne co należy rozumieć pod pojęciem „inne procesy odzysku”, ponieważ zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o odpadach również sortowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów są procesami odzysku odpadów.

**4.**

§ 2 ust. 2 pkt 4

Przepis jest nieczytelny. Powinien zostać odrębnie sformułowany przepis dotyczący masy odpadów wprowadzanych do procesu unieszkodliwiania D10 (termiczne przekształcanie na lądzie) i odrębnie dotyczący masy odpadów wytworzonych podczas stabilizacji biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych.

**5.**

§ 2 ust. 3

Przepis wydaje się być zbędny, ponieważ odwołuje się do powszechnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.

**6.**

§2 ust. 2 pkt 5 proponuje się usunąć, gdyż wzór sprawozdania nie przewiduje uwzględniania masy odpadów mechanicznie usuwanych podczas oczyszczania tlenowego lub beztlenowego bioodpadów komunalnych lub po nim, które są następnie składowane. Te informacje zostały już przewidziane w pkt 2 jako pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych.

**7.**

§ 2 ust. 7

Przepis ten prawdopodobnie dotyczy obliczania poziomów składowania przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, dlatego powinien zostać skorygowany przez usunięcie wyrazów – „gminę oraz”. Zapis: „W przypadku obliczania poziomu składowania przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, uwzględnia się odpady komunalne odebrane z terenu danej gminy przez ten podmiot” powinien pozostać w mocy.

**8.**

§ 4

W numeracji powinien zostać usunięty ust. 1, ponieważ paragraf ten nie zawiera większej liczby ustępów.